

**VIA驱动使用说明（以魔极客M2 V5 VIA为例）**

1. **前往魔极客官网：https://www.monsgeek.cn/download/**


**下载对应型号JSON文件（以M2 V5 VIA为例），右键点击从链接另存为，保存文件**

****


****

1. **打开VIA驱动程序网站：https://usevia.app/**


**（若无法打开可更换浏览器进行尝试）**

****


1. **使用数据线连接键盘，在最上方点击小齿轮（Settings设置），将第一项打开：**

****


1. **此时页面出现小刷子（Design设计）图标，点击进入小刷子（Design设计）页面，点击Load按钮：**

****


1. **找到之前步骤1下载的JSON文件并打开**

****


1. **在左上角进行连接：**


****

1. **也可以选择在第一个图标（Configure配置）手动添加**

****


1. **连接成功后可以开始进入配置页面进行键位设置了：**

****


****

**（可通过浏览器自带的页面翻译功能进行简单翻译）**


1. **基本功能：**

****


**开始设置前先进行默认布局保存备份，如忘记可使用Fn+~长按5秒恢复键盘默认设置**

****

**回到第一个按键设置页面，在键盘上选择按键会开始闪烁**


****


**在下方选择想要更改的按键和功能**

****

**可根据自己的需求进行选择设置**

1. **宏录制：**

****

****

**更多功能与用法可自行探索**